Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA 5020i_5000i_4020i_4000i PS/PCL
=============================================================
Ver. 1.0.0

Note d'installation
===================
- Fermer tous les autres programmes avant de lancer l'installation.


Notes communes pour pilotes PS/PCL
======================================

- La valeur de réglage de la fonction suivante est enregistrée dans le registre conformément aux spécifications.
Par conséquent, quand la fonction suivante est définie depuis le dialogue d'impression d'une application, la valeur de réglage est reflétée dans [Propriétés -> Préférences d'impression].

- Dans l'environnement que les pilotes d'imprimante ont
  installé via la méthode "Point and Print", veuillez 
  préalablement éditer "Easy Set" ou "Filigrane" dans le
  dossier Imprimantes.

- Si la police du document ne s'imprime pas correctement, 
  essayez de modifier les options suivantes :  Onglet Qualité 
  -> Paramètres police -> Télécharger format
  de police : sélectionnez Bitmap

- Il est possible que le filigrane ne s'imprime pas avec la combinaison de fonctions suivantes. Dans ce cas, choisissez Foncé pour la Densité du filigrane et sélectionnez l'option Désactivé pour Transparent ou modifiez les paramètres des fonctions :

Zoom, N-up, Reliure, Décalage

- Pour imprimer en recto-verso sur papier fin ou recyclé inférieur ou égal à 64g/m2 dans un environnement où la température et le taux d'humidité sont élevés, veuillez sélectionnner "Recyclé" pour [Type de papier].


Notes pour pilote PS
====================

- L'impression "Livret" comporte les limitations suivantes :

Régler "Propriété" -> "Onglet Avancé" -> "Postscript direct" sur "Désactiver" et imprimer.
L'impression risque d'être incorrecte en spécifiant "Dégradé" pour "Couleur de remplissage" avec les applications Microsoft Office.

- Lorsque les données du spool excèdent quelques centaines
  de méga-octets, un message d'avertissement (mémoire
  insuffisante) peut s'afficher sur votre ordinateur.
  Pour résoudre ce problème, désactivez l'option suivante :
  Onglet Avancé -> Fonctions d'impression avancées
  Propriétés -> Onglet Avancé -> Fonctions d'impression 
  avancées

- L'option "Livret" ne peut pas être utilisée avec les 
  paramètres suivants :
  Port: SMB ou Internet
  Onglet Avancé -> Fonctions d'impression avancées : 
  Désactivé
  Propriétés -> Onglet Avancé -> Fonctions d'impression 
  avancées : Désactivé (case non cochée)

- Avec l'application File Maker 4.0, veuillez définir la
  "Position de reliure" à partir du dossier Imprimantes.

- Les limitations suivantes existent pour l'utilisation d'Adobe Acrobat ou d'Adobe Reader.
  Il se peut que vous ne puissiez pas imprimer correctement. En cas d'échec de l'impression, 
  sélectionner [Imprimer en tant qu'image] dans la boîte de dialogue d'impression avancée de l'application.

- Selon le réglage de l'application, le format de papier suivant peut ne pas être imprimé correctement.
  Dans ce cas, spécifiez le [Format papier].
   - B5
   - India Legal
   - Mexican Legal 
   - 16K(184x260mm)
   - 16K(195x270mm)
   - 16K(197x273mm)
   - 3 x 5 pouces
   - 270mm papier

Notes pour pilote PCL
=====================

- Pour permettre à l'imprimante d'effectuer le tri de 
  copies :
  Désactiver les options de tri éventuellement disponibles
  dans votre application, et activez-les dans le pilote de
  l'imprimante.

- Pour agrafer des copie multiples, définissez les paramètres suivants :

"Fichier" -> "Imprimer" -> Option "Assembler" : désactivée (case non cochée)
"Fichier" -> "Imprimer" -> "Propriétés de l'imprimante" -> Option "Assembler" :
 activée (case cochée) sur l'onglet Paramètres de base.

- Dans l'application CorelDRAW, votre document peut mettre 
  du temps à s'imprimer ou le message "Erreur PCL XL (Mémoire 
  insuffisante)" peut s'afficher si un motif de dégradé est
  utilisé pour le remplissage de l'objet. Pour résoudre ce
  problème, veuillez sélectionner l'option CorelDRAW 
  suivante :
  Fichier->Imprimer->Divers : cochez "Rastériser toute la 
  page"

- Dans Microsoft Publisher, les images JPEG importées peuvent
  s'imprimer sens dessus dessous. Dans ce cas, veuillez
  modifier la taille de l'image dans son application 
  d'origine avant de l'importer dans Publisher.

- Quand l'impression en taille réduite est mise en œuvre dans Microsoft Word/Excel,
une ligne fine telle qu'une ligne de quadrillage risque de ne pas être imprimée.
Quand l'impression en taille réduite est mise en œuvre dans Microsoft Excel, une ligne fine telle qu'une ligne de quadrillage 
peut être imprimée si vous réglez la taille originale de l'onglet de base sur la même taille que le papier.
Quand l'impression en taille réduite est mise en œuvre dans Microsoft Word, une ligne fine telle qu'une ligne de quadrillage 
peut être imprimée si vous utilisez la fonction Agrandir/Réduire de la fenêtre d'impression de Word.


Notes pour d'imprimante
==========================

- Une page d'erreur peut être produite quand vous imprimez plusieurs pages via le port IPP sous Windows 7/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019.
Utilisez alors le port Raw ou LPR.
Le cas échéant, respectez un certain délai entre des impressions sucessives. 

- Pour l'impression IPP, sélectionnez "Ajouter une imprimante" depuis "Imprimante et Télécopieur", installez le pilote d'imprimante en réglant le port sous "Assistant Ajout d'imprimante".

- L'impression peut finir prématurément quand vous imprimez plusieurs pages via le port WSD sous Windows 7/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019.
Veuillez alors changer de port d'impression.


OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.


* Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
------------------------------------------------------------
Copyright (C) 2019 KONICA MINOLTA, INC.
